

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA MATANZA

Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas

**Ingeniería en Electrónica**

**Técnicas digitales III**

Actualización de troqueladora manual de mandíbulas

**Alumno:**  Mateo Ignacio Serrano

**Profesores:** Lic. Carlos Maidana

Ing. Guillermo Buranits

Ing. Mauro Cipollone

2018

**ÍNDICE**

[1 Descripción general 1](#_Toc21354138)

[2 Introducción teórica 2](#_Toc21354139)

[3 Descripción técnica del proyecto 3](#_Toc21354140)

[3.1 Mecánica 3](#_Toc21354141)

[3.1.1 Fotos 3](#_Toc21354142)

[3.2 Hardware 3](#_Toc21354143)

[3.2.1 Diagrama en bloques 3](#_Toc21354144)

[3.2.2 Esquemático 3](#_Toc21354145)

[3.2.3 Circuito impreso 4](#_Toc21354146)

[3.2.4 Fotos 4](#_Toc21354147)

[3.3 Software 4](#_Toc21354148)

[3.3.1 Enumeración de rutinas 4](#_Toc21354149)

[3.3.2 Descripción del funcionamiento de cada rutina 4](#_Toc21354150)

[3.4 Software en PC 5](#_Toc21354151)

[3.4.1 Entorno de desarrollo 5](#_Toc21354152)

[3.4.2 Enumeración de rutinas 5](#_Toc21354153)

[3.4.3 Descripción del funcionamiento de cada rutina 5](#_Toc21354154)

[4 Modo de operación 5](#_Toc21354155)

[5 Ensayos 6](#_Toc21354156)

[6 Conclusiones 6](#_Toc21354157)

[7 Proyecto finalizado 6](#_Toc21354158)

[8 Referencias 6](#_Toc21354159)

# Descripción general

¿Qué tienen en común una caja de pizza, un mazo de cartas, un rompecabezas y una caja de medicamentos?... Además de algún dato curioso que se nos pueda ocurrir, lo que comparten es el proceso productivo con el que se obtienen tales productos.

El troquelado es el método por excelencia para la fabricación de diversos productos de cartón, cartulina e incluso plástico en láminas muy finas. El mismo permite que a partir de una hoja o lámina plana, se realicen cortes y/o marcaciones para pliegues que determinarán el tamaño y la forma del producto o le darán rigidez estructural si es necesario.

Existen máquinas troqueladoras automáticas y manuales, siendo estas últimas las más comunes y las más antiguas del mercado local. Teniendo en cuenta esto, es de esperar que esta maquinaria sea algo rústica y carezca de sistemas de asistencia al operario.

El objetivo del proyecto en cuestión es brindar una herramienta accesoria a una troqueladora manual útil tanto para el operario, como para el dueño de la fábrica o el encargado de producción.

El sistema permitirá a cada operario iniciar su propia sesión de trabajo en la máquina mediante el uso de tarjetas personales, esto permitirá al superior responsable llevar un registro de la producción de cada uno. Además de asegurar que la máquina no podrá ser utilizada por usuarios que no cuenten con su identificación, es decir, que no estén autorizados a operarla.

Por otro lado, se podrá visualizar en el sistema la cantidad de unidades que fueron troqueladas en cada trabajo. Esto provee una mejora sustancial para el usuario, ya que no tiene que estar pendiente del conteo de hojas que pasa por la máquina mientras trabaja, y de esa manera, prestar más atención a su seguridad personal.

Además de observar el número de unidades procesadas, se podrá verificar la cantidad de ciclos de la máquina que fueron necesarios para producirlas. Esto es un indicador de eficiencia, que será de utilidad al superior responsable para ajustar parámetros como la velocidad de trabajo, los tiempos máximos de utilización de la maquinaria y cualquier otro factor que considere necesario para la optimización del proceso.

El sistema constará de una pantalla y una serie de botones para acceder a la información previamente almacenada y, a su vez, para observar el conteo del trabajo en curso en el momento que está siendo operada la máquina.

# Introducción teórica

A partir de entrevistas con el encargado de una fábrica de troquelados, el análisis mecánico general de la máquina y la observación de operarios realizando sus tareas cotidianas, se llegó a la conclusión de que es necesario discriminar el conteo de los ciclos de apertura y cierre de las mordazas de la máquina de las unidades troqueladas, ya que el movimiento de la máquina no se interrumpe si el operario no introduce el material sobre la mordaza.

Teniendo en cuenta esto, se eligió un sensor inductivo para el conteo de los ciclos de la máquina. Su principio de funcionamiento se basa en generar una señal senoidal a partir de un circuito formado por una bobina y detectar la ampitud de la señal generada. La bobina en cuestión está dispuesta de forma que el campo magnético que genera, se concentre en un área en particular (el área de detección). Al ingresar un material ferroso al área de detección, quedará sometido al campo magnético de la bobina, lo cual inducirá una corriente en el material, provocando una transferencia de energía que causará la disminución de la amplitud de la señal senoidal generada-detectada por el sensor, provocando un cambio en la salida, indicando la presencia de un objeto metálico. Este tipo de sensores son exclusivamente para la detección (o no) de objetos metálicos y la ventaja contra un interruptor mecánico es que, al no tener partes móviles, no tiene desgaste a lo largo del tiempo, por lo tanto, no requiere mantenimiento.

Por otro lado, para detectar la presencia (o no) de material, se utilizará un sensor del tipo infrarrojo. Este tipo de sensores se basan en emitir un haz de luz infrarroja, no visible y, en el mismo dispositivo, implementar un detector para ese tipo de ondas. De esta manera, el emisor genera el haz y el mismo viaja por el aire hasta que se desvanece, pero si el mismo se encuentra con una obstrucción en el camino, la dirección de haz se verá reflejada y alcanzará al detector, de esta manera se interpretará que hay un objeto en la zona de detección. Estos sensores son muy versátiles en cuanto a características del material a detectar, ya que prácticamente cualquier objeto refleja lo suficiente como para interrumpir parte del haz y enviarlo nuevamente hacia el sensor, incluso los transparentes.

En cuanto a la identificación de operarios, debía ser un método sencillo, eficaz y rápido, que no implique una molestia o incomodidad excesiva al trabajador. Por lo tanto, se eligió el método de identificación por radiofrecuencia. Este sistema consta de un lector, que genera un campo electromagnético mediante el cual es capaz de alimentar, leer y transferir información a tarjetas denominadas “tags” sólo con el acercamiento de las mismas al dispositivo. Cada uno de estos tags tiene un código de identificación único y estará asociado a un operario en particular, de esta manera, es posible un inicio de sesión de trabajo personal para cada empleado con sólo aproximar su tag al lector, sin la necesidad de introducir datos por un teclado o alguna interfaz compleja.

Por último, es necesaria una interfaz donde poder visualizar claramente la información almacenada en el sistema, es decir, la cantidad de ciclos de la máquina del trabajo en curso, lo mismo para las unidades producidas, qué operarios tienen permitido operar la máquina, cuál es el número de identificación de la tarjeta personal de cada uno, qué cantidad de trabajos y unidades lleva acumulado cada operario, entre otros datos. Se optó por un visor LCD retroiluminado de 2 líneas de 16 caracteres y un teclado de 16 teclas para poder ingresar datos y desplazarse a través de los menús.

# Descripción técnica del proyecto

## Mecánica

En esta sección se deberá realizar la descripción del funcionamiento mecánico del proyecto (si es que el mismo tiene partes mecánicas). A continuación se observan los subtítulos a incluir en este desarrollo.

### Fotos

Foto/s referentes al sistema mecánico. No más de tres y ocupando c/u media carilla como máximo.

## Hardware

### Diagrama en bloques




Figura 1 - Diagrama en bloques del hardware

### Esquemático

El sistema completo será alimentado a partir de una fuente de alimentación de 9 V de corriente continua que estará conectada a la tensión de red y su salida será conectada directamente en la placa principal del proyecto. La misma podrá ser una fuente de tensión comercial siempre y cuando sea capaz de entregar al menos 1 A. La justificación principal del uso de esta fuente es el sensor inductivo, el cual requiere ser alimentado con una tensión superior a 6 V, lo cual impide la utilización directa de una fuente con salida de 5 V de corriente continua. En la placa principal habrá dos niveles de tensión de alimentación, el de la fuente en sí y un nivel de 5 V, obtenido a partir de un regulador de tensión integrado (LM7805) para poder alimentar a todos los componentes salvo el sensor susodicho.

El sensor inductivo para el conteo de ciclos de máquina tiene por objetivo generar un pulso cada vez que la máquina se “cierra” para luego volver a abrirse. Este sensor es ideal para tal fin por dos motivos básicos: Por un lado, la estructura de la máquina está prácticamente completamente compuesta por hierro, por ende, dicha estructura es muy permeable ante campos magnéticos externos, es decir, coincide con el principio de funcionamiento del sensor inductivo. La segunda ventaja de este método de detección es que no requiere contacto. Casi toda maquinaria industrial cíclica está expuesta a un número de repeticiones muy elevado, por lo tanto, cualquier dispositivo mecánico susceptible al desgaste, terminaría fallando tarde o temprano. Por otro lado, al observar máquinas más modernas que la troqueladora en la que se basa este proyecto, que poseían un sistema contador integrado de fábrica, se encontró que el tipo de sensor elegido por los fabricantes también era del tipo inductivo. Estos dispositivos poseen una entrada de alimentación y una salida típicamente a colector abierto, lo cual permite trabajar con distintos niveles tensión en la entrada y en la salida. Los parámetros a tener en cuenta a la hora de seleccionar un sensor de este tipo son la distancia de detección, el estado normal (abierto o cerrado) y el tipo de transistor de salida (NPN o PNP). Existe una amplia gama de opciones en el mercado entre los cuales varían, además de los susodichos, las dimensiones del sensor y la tensión de alimentación. El sensor elegido para el proyecto fue el LJ12A3- 4-Z/BX, que posee una distancia de detección de 4 mm, un rango de alimentación de 6 a 36 V, salida normal abierto con transistor NPN y su exterior se encuentra roscado con paso métrico M12, para su montaje es necesario un acople para ubicar el extremo del sensor a menos de 4 mm de la posición límite de la mordaza móvil de la máquina. La salida de este sensor será tratada en el microcontrolador como una entrada de interrupción externa, y la misma deberá ser conectada a través de una resistencia al nivel de tensión de 5 V, debido a su condición de colector abierto, de otra manera, lo que vería la entrada del microcontrolador cuando el sensor esté en estado de no-detección sería una alta impedancia.

Teniendo definido el método de detección del cierre de la máquina, el próximo objetivo fue definir el sensor para el conteo de unidades procesadas. La entrada del proceso son hojas o láminas de un material que puede ser cartulina, cartón, acetato, entre otros de espesor, dimensiones y color variables. El operario siempre toma a mano una de estas hojas, desde una mesa a su lado y la monta sobre la mordaza móvil en un sentido determinado, entonces, la máquina se cierra y luego se vuelve a abrir, momento en el cual, el operario retira la hoja troquelada por el lado contrario al que ingresó, introduce una nueva hoja de material desde la pila inicial y la máquina vuelve a cerrar y abrir. Aprovechando que las hojas troqueladas se retiran siempre por el mismo lado, se decidió montar una barrera infrarroja. La misma poseerá su emisor y transmisor en el mismo punto, y detectará la presencia de un objeto si el mismo reflejó parte del haz de nuevo hacia el sentido de la emisión, lo cual proporciona un montaje más cómodo, ya que se necesita un solo soporte para el sensor y no aporta ninguna limitación en el movimiento de extracción de material de salida de la máquina. Además, los sensores de dos extremos son susceptibles a desalineaciones, que en una máquina en movimiento constante es muy probable que se provoquen con frecuencia. El sensor elegido fue el E18-D50NK, que posee una salida de las mismas características que el inductivo descripto en el párrafo anterior, es decir, con salida normal abierto con transistor NPN a colector abierto, se alimenta con 5 V y posee una distancia de detección ajustable de entre 3 y 50 cm. Será necesario montar este sensor en sentido vertical en algún soporte sujeto a la parte fija de la máquina de modo que, al salir una hoja procesada de la máquina, esta interrumpa el haz. Al igual que para el sensor inductivo, la salida de este sensor será conectada al microcontrolador en una entrada de interrupción externa y con una resistencia de pull-up, por lo explicado anteriormente.

El proyecto también contará con una sección de identificación y registro de operarios. Esto implica la existencia de varios módulos, ya que requiere, al menos, un método de identificación de cada operario, un método de entrada para la configuración del mismo, y un método de salida visual e intuitivo, para poder interactuar con la información registrada por el sistema.

Como primera medida se eligió el método de identificación por RFID, debido a su sencillez, practicidad para el operario y versatilidad. Los “tags” de identificación pueden estar implementados en tarjetas, llaveros o combinaciones de ambos indistintamente para adecuarse a la comodidad del operario. Estos dispositivos son pasivos, es decir que no necesitan una batería para funcionar y tienen la particularidad de poseer un número de identificación único y una especie de memoria donde se pueden almacenar datos no volátiles, es decir, que perduran en el tiempo. En un primer momento, se eligió un módulo de lectura RFID básico (modelo RDM6300) cuya única funcionalidad era leer el tag y enviar por una interfaz UART su Nº de identificación (que representaría a cada operario), lo cual, en principio, sería suficiente ya que el registro de la información de cada uno de los operarios se podría realizar en el controlador principal, sin embargo, a lo largo del desarrollo del proyecto se encontró, habiendo realizado pruebas con distintos microcontroladores y analizando la salida de datos con un osciloscopio sobre dos unidades distintas, que el módulo adquirido no funcionaba. Ante esto, por un tema de confiabilidad, se optó por utilizar el módulo MFRC522, ya que a partir de experiencias anteriores propias y de colegas, no hubo inconvenientes de ningún tipo con su funcionamiento. Este módulo es más complejo que el analizado originalmente, permite leer el Nº de identificación de la tarjeta y también leer y escribir datos en la memoria de la misma, lo cual es una gran oportunidad de mejora para futuras actualizaciones, ya que se descentralizaría el almacenamiento de la información y se podrían agregar muchas más variables de tipo estadístico, por ejemplo. El lector elegido cuenta con un chip con tres interfaces posibles de entrada, I2C, SPI y UART, sin embargo, sólo está cableada a los pines de salida la interfaz SPI, por lo tanto, se utilizará esa para comunicarse con el microcontrolador principal. Esta conexión es sincrónica por lo que, además de las líneas de datos de ida y de vuelta, es necesaria una línea de clock para asegurar el sincronismo entre el dispositivo maestro y el esclavo.

Por otro lado, se necesitaba una manera de visualizar la información, es decir, sin ir más lejos, una pantalla o visor. Inicialmente, se pensó en un conjunto de dígitos de siete segmentos para mostrar la cantidad de golpes y la cantidad de unidades, en conjunto con alguna combinación de LEDs señalizadores para saber cuál de las cantidades estaba siendo indicada a cada momento. Pero al agregar la funcionalidad del registro de operarios, era imperioso que el proyecto posea un sistema de indicación más versátil, en el cual se pueda mostrar muchos más datos y sin ser tan compleja la forma de obtener a partir de ellos, la información correspondiente. Debido a esto, se optó por un visor retro-iluminado con pantalla LCD modelo 1602A-1, el cual posee dos renglones uno encima del otro con 16 caracteres cada uno, se comunica con el microcontrolador principal mediante un protocolo propio del fabricante que consiste en cuatro hilos de datos y una señal de habilitación, además de dos señales de control de lectura/escritura y de instrucción/datos respectivamente. Este dispositivo se alimenta con una tensión de 5 V tanto para la sección de control como para la retro-iluminación y posee una entrada analógica de 0-5 V para regular el contraste de los caracteres respecto del fondo de la pantalla. En el mismo se podrán observar los nombres de los menús, los nombres de los parámetros y el valor de los mismos para cada sección u operario. Todas las entradas de control de la pantalla serán manejadas con salidas GPIO en el microcontrolador principal, tanto los hilos de datos, como la señal de habilitación y las señales de control.

Por último, se necesitaba un método de entrada para poder ingresar al dispositivo los comandos para realizar cada una de las funciones disponibles al usuario, por ejemplo, para recorrer los distintos menús, modificar los datos ingresados de cada operario, cambiar entre la indicación de golpes y la de unidades, etc. la variedad de funciones a realizar para interactuar con el sistema requería una cantidad muy grande de botones, por lo que, en cambio se decidió utilizar un teclado matricial, en este caso de cuatro filas por cuatro columnas, cuyo funcionamiento consiste en alimentar secuencialmente las filas y leer el estado de las columnas y de esta manera, saber si alguna tecla fue pulsada verificando que el valor leído en la columna sea coincidente con el de la fila alimentada. este teclado se comercializa en formato de membrana y en formato placa implementado con pulsadores, optándose por este último debido a que en estos últimos la probabilidad de detección e interpretación errónea de teclas es mucho más baja. En cuanto a la conexión del mismo, los 8 hilos de la matriz serán manejados por pines GPIO del microcontrolados, cuatro de los mismos en configuración de salidas y los restantes en configuración de entradas. Se necesita, además, una resistencia de pull-down para cada una de las líneas de las columnas, para darle un estado bajo “débil” cuando los pulsadores correspondientes a las teclas estén abiertos.

### Circuito impreso

La conexión de todos los elementos contemplados en el apartado anterior decidió llevarse a cabo en un único PCB que contendría los conectores para cada uno de los módulos, sensores y entrada de alimentación.

La premisa principal de este circuito impreso es eliminar todos los falsos contactos, por lo tanto, se utilizaron los conectores más robustos posibles y los cables adecuados para dar prolijidad y confiabilidad al conexionado de los distintos componentes.

En la misma placa principal, se encuentran los componentes asociados a los módulos que no están presentes en cada uno de ellos, es decir, las resistencias de pull-up para los sensores, las resistencias de pull-down para las líneas del teclado, el potenciómetro de regulación de contraste de la pantalla y el regulador de tensión con un capacitor en la entrada y en la salida funcionando como filtros de riple.

Además, como medida adicional, se agregaron cuatro borneras de conexión más, cada una con una resistencia de pull-up conectada a 5 V, con el sentido de facilitar el agregado, en una futura mejora del sistema, de pulsadores o sensores que puedan proveer una funcionalidad más al equipo.

Los conectores elegidos para cada uno de los componentes fueron los siguientes:

* Borneras a tornillo para los sensores infrarrojo e inductivo. Los mismos van montados fuera del gabinete principal y poseen cables de pocos milímetros de sección para su conexión.
* Un Jack para fuente de continua estándar y una bornera a tornillo como alternativa, por si la fuente comercial a utilizar no fuera compatible con el conector hembra de la placa.
* Conectores IDC macho para el teclado, la pantalla y el lector RFID. Los mismos proveen robustez en la conexión y prolijidad en la presentación, ya que los conectores hembra fueron montados en cable plano.
* Borneras a tornillo para la conexión futura de sensores o pulsadores ante una posible mejora.

### Fotos

Foto/s de la/s placa/s finalizada/s. No más de tres y ocupando c/u media carilla como máximo.

## Software

En esta sección se deberá realizar la descripción del funcionamiento del software corriendo en el microcontrolador. Téngase presente que esta es la sección más importante del informe, es por esto que se desea una descripción lo más detallada posible.

No se deben pegar tramos de código en este informe, la descripción de las distintas funciones del código se debe realizar a través de diagramas de estados finitos y/o diagramas de flujo. El código propiamente dicho debe adjuntarse en el anexo y debe encontrarse comentado en forma prolija y detallada para facilitar la corrección del mismo. A continuación se observan los subtítulos a incluir en este desarrollo.

### Enumeración de rutinas

En esta sección simplemente se desea que se enumeren todas las rutinas incluidas en el programa y la función que cumplen en el mismo en forma resumida. Por ejemplo:

* Rutina “main”: < Descripción >.
* Subrutina “TIMER0\_Inicio”: < Descripción >.
* Subrutina “MOTOR\_Adelante”: < Descripción >.
* Subrutina de interrupción “ADC\_vect”: < Descripción >.
* ...

### Descripción del funcionamiento de cada rutina

En esta sección se debe realizar la descripción del funcionamiento de las distintas rutinas a través de diagramas de estados finitos y/o diagramas de flujo (siendo de preferencia la primer forma). No es necesaria en esta sección la presentación de un diagrama para cada rutina, para aquellas rutinas que sean triviales (por ejemplo: la inicialización de un periférico o una subrutina de interrupción que solo actualice contadores o flags, etc.) pueden explicarse sus acciones resumidamente en forma escrita.

## Software en PC

Para el caso de proyectos en los cuales se haya desarrollado un software en PC, que interactúa con el equipo, en esta sección se deberá realizar la descripción del funcionamiento del mismo. La descripción de los distintos módulos del mismo se debe realizar en forma similar al software del microcontrolador pero no es necesario el mismo nivel de detalle.

Al igual que la sección anterior, no se deben pegar tramos de código en este informe, la descripción de las distintas funciones del código se debe realizar a través de diagramas de estados finitos y/o diagramas de flujo. El código propiamente dicho debe adjuntarse en el anexo y debe encontrarse comentado en forma prolija para facilitar la corrección del mismo. A continuación se observan los subtítulos a incluir en este desarrollo.

### Entorno de desarrollo

En esta sección se debe comentar en forma resumida en que lenguaje se ha realizado la codificación de este programa y cuál ha sido el entorno de desarrollo utilizado.

### Enumeración de rutinas

En esta sección simplemente se desea que se enumeren todas las rutinas incluidas en el programa y la función que cumplen en el mismo en forma resumida, en forma similar a la sección 3.3.1.

### Descripción del funcionamiento de cada rutina

En esta sección se debe realizar la descripción del funcionamiento de las distintas rutinas a través de diagramas de estados finitos y/o diagramas de flujo. No es necesaria en esta sección la presentación de un diagrama para cada rutina, para aquellas rutinas que sean triviales pueden explicarse sus acciones resumidamente en forma escrita.

# Modo de operación

En esta sección se deberá describir la forma operación del equipo final. Si bien no se pretende que se realice un manual de usuario completo, las explicaciones realizadas deben ser suficientes para comandar el equipo en forma completa. Se podrán agregar fotos para hacer más sencillas las explicaciones, estas no deben ser más de cinco y ocupando c/u media carilla como máximo.

# Ensayos

En esta sección deberán comentarse los resultados de los ensayos realizados sobre el proyecto, los cuales deben ser significativos, es decir, estos ensayos deberán ser mediciones de hardware o pruebas de software relevantes para la función final del proyecto. Por ejemplo: mediciones con osciloscopio de señales relevantes, mediciones con multímetro de valores de corriente de un motor en distintas situaciones de carga, etc.

# Conclusiones

En esta sección el alumno deberá realizar una reseña de los resultados y conclusiones a los que ha llegado al finalizar el proyecto, es decir, el grado de cumplimiento de cada uno de los puntos planteados en el preinforme entregado previo al comienzo del mismo, las áreas que más dificultad y demoras han presentado (tanto de hardware como software), etc.

La extensión mínima de este apartado deberá ser de media carilla.

# Proyecto finalizado

En esta sección se deberá colocar una foto “cuidada” del producto final para dar un cierre al informe. Al decir “cuidada” se hace referencia a una foto de buena calidad, con fondo liso (en general blanco) y con un ángulo que permita apreciarlo bien.

El tamaño de esta imagen podrá ocupar toda una página y ser colocada en forma horizontal si es necesario.

# Referencias

Listado enumerado en el cual se detallen todos los documentos de los cuales se han auxiliado los alumnos para realizar el proyecto (por ejemplo libros, notas de aplicación, hojas de datos, etc.). Por ejemplo:

1. Nota de aplicación: AN1467 - High-Power CC/CV Battery Charger Using an Inverse SEPIC (Zeta) Topology – Microchip.
2. Libro: Digital Control – Autor: Kannan M. Moudgalya – Primera edición - Editorial: Wiley.
3. Link: Robot arm tutorial - <http://www.societyofrobots.com/robot_arm_tutorial.shtml>.

NOTA: La existencia e idoneidad de las notas de aplicación, libros, links, etc. será verificada en la corrección.

Todas las especificaciones detalladas no son de carácter determinante, es decir, se entiende que dependiendo del tipo de proyecto encarado pueden requerirse modificaciones respecto de lo pedido en el presente formato. Toda modificación solicitada por los alumnos respecto a lo presentado en este documento deberá ser consultada y aprobada previamente por el cuerpo docente para poder ser implementada.

La extensión mínima del documento entregado deberá ser de 13 páginas escritas (es decir, descontando la carátula, índice, imágenes y tablas) y 25 páginas totales (es decir, descontando solo carátula e índice).

Además de esto, se deberán respetar todos los formatos empleados en el presente modelo (tipo y tamaño de letra, formato de títulos, carátula, índice, etc.). Se recomienda trabajar sobre este documento para evitar problemas.

Toda imagen insertada deberá contar con un epígrafe respetando el siguiente modelo:




Figura 1 - < Referencia sobre la figura >

Cualquier aspecto que el alumno considere relevante a desarrollar sobre su proyecto y que no se encuentre mencionado en este modelo, puede ser abordado con el permiso del cuerpo docente, pero es importante que el mismo no descuide los puntos señalados en este modelo.

No olvidar que las faltas de ortografía y la mala redacción son evaluadas también al corregir el informe y una elevada cantidad de las mismas podrá afectar la nota final.

**Universidad Nacional de La Matanza**

**Técnicas Digitales III**